**Projektor krótkoogniskowy HITACHI CP-CX251 z uchwytem ABtUS AV891-1300**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany parametr** |
| 1 | Technologia LCD. |
| 2 | Jasność minimum 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności. |
| 3 | Kontrast minimum 2000:1. |
| 4 | Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3. |
| 5 | Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie większej niż 125 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji. |
| 6 | Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności. |
| 7 | Porty wejścia min.: 2 x VGA (DB-15), 1 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ B |
| 8 | Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack. |
| 9 | Waga maksymalnie 3,5 kg. |
| 10 | Głośność pracy (max) 36dB w trybie pełnej jasności. |
| 11 | Moc wbudowanych głośników minimum 1W. |
| 12 | Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN. |
| 13 | Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi. |
| 14 | Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora. |
| 15 | Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru. |
| 16 | Gwarancja producenta na projektor – 24 miesiąceGwarancja producenta na lampę – 24 miesiące |
| 17 | Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora. |
| 18 | Uchwyt mocujący do ściany o minimalnych płynnych regulacjach: odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo. Prowadzenie kabli – wewnątrz konstrukcji uchwytu. |