**Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników**

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej jedną osobę) według poniższych wytycznych.

MONITOR

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| 1 | **Instalacja monitora interaktywnego:**   * Instalacja monitora na uchwycie ściennym. * Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz podłączone do monitora (HDMI i USB) z drugiej strony. * Monitor podłączony do zasilania. |
| 2 | Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości. |
| 3 | **Uruchomienie:**   * Wykonawca uruchamia i kalibruje monitor. * Na komputerze dostarczonym i oprogramowanym przez użytkownika uruchamia program interaktywny i wykonuje co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazu z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy. * Odtwarza dźwięk z komputera na podłączonych głośnikach. |
| 4 | **Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych:**  Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:   * elementy monitora interaktywnego, * sposób uruchomienie monitora, * sposób wykonania kalibracji monitora, * zasady bezpiecznej pracy z monitorem, * wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazu z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy, * przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały szkoleniowe, strony społecznościowe). |