**Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników**

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej jedną osobę) według poniższych wytycznych.

TABLICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| 1 | **Instalacja tablicy interaktywnej i projektora ultra krótkoogniskowego:*** Instalacja tablicy na uchwycie producenta, projektor zainstalowany na uchwycie ściennym.
* Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz podłączone do projektora (HDMI) i tablicy interaktywnej (USB) z drugiej strony.
* Projektor i tablica podłączona do zasilania.
 |
| 3 | Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości. |
| 4 | **Uruchomienie:*** Wykonawca uruchamia i kalibruje ze sobą urządzenia.
* Na komputerze dostarczonym i oprogramowanym przez użytkownika uruchamia program interaktywny i wykonuje co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazu z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy.
* Odtwarza dźwięk z komputera na podłączonych głośnikach.
 |
| 5 | **Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych:**Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:* elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,
* sposób uruchomienie zestawu,
* sposób wykonania kalibracji tablicy,
* zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym,
* wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazu z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy,
* przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały szkoleniowe, strony społecznościowe).
 |