**Montaż**

GŁOŚNIKI

|  |
| --- |
| **Wymagania** |
| **Instalacja głośników aktywnych do tablic interaktywnych:*** Głośniki zainstalowane na uchwytach producenta po obu stronach tablicy.
* Głośniku aktywne podłączone do wyjścia audio w projektorze.
* Głośniki podłączone do zasilania
 |
| Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości. |