**Montaż**

GŁOŚNIKI

|  |
| --- |
| **Wymagania** |
| **Instalacja głośników aktywnych do tablic interaktywnych:**   * Głośniki zainstalowane na uchwytach producenta po obu stronach tablicy. * Głośniku aktywne podłączone do wyjścia audio w projektorze. * Głośniki podłączone do zasilania |
| Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości. |