**Głośniki aktywne do tablic interaktywnych:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry funkcjonalno-techniczne |
| 1 | Liczba głośników - 2 szt |
| 2 | Moc RMS – minimum 2x20 Wat |
| 3 | Pasmo przenoszenia - 100-20000Hz |
| 4 | Kolor - szary |
| 5 | Regulacja głośności |
| 6 | Włącznik głośnika w regulatorze głośności |
| 7 | Pokrętło regulacyjne z przodu obudowy jednego z głośników |
| 8 | Włączone głośniki automatycznie aktywują się po otrzymaniu sygnału |
| 9 | Włączone głośniki automatycznie przełączają się w tryb stand-by przy braku sygnału |
| 10 | Sygnalizacja trybu głośnika (aktywowany lub stand-by) za pomocą diod różnych kolorów |
| 11 | Szerokość – maksimum 100 mm |
| 12 | Wysokość - maksimum 450 mm |
| 13 | Głębokość - maksimum 90 mm (bez pokrętła regulacyjnego) |
| 14 | Masa netto – maksimum 6 kg |
| 15 | Cechy dodatkowe - Specjalny uchwyt do łatwego montażu na ścianie lub do tablicy interaktywnej |